
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     
   !!     _____                             __     !!
   !!    /  _  \  _______    ____   __ __ _/  |_   !!
  =!!   /  /_\  \ \_  __ \  / ___\ |  |  \\   __\  !!=
===!!  /    |    \ |  | \/ / /_/  >|  |  / |  |    !!===
  =!!  \____|__  / |__|    \___  / |____/  |__|    !!=
   !!          \/         /_____/                  !!
   !!                                              !! 
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

****Спасибо, что выбрали продукцию компании Аргут!****


Для конфигурирования радиоретранслятора DR50-DMR с помощью персонального компьютера (ПК) последовательно выполните шаги:

1. Установите STM драйвер:
- для ОС Windows XP, 2000 или 7 запустите установочный файл* >dpinst_amd64.exe< или >dpinst_x86.exe< в папке >STM драйвер 1_3_1<;
- для ОС Windows 8 запустите установочный файл* >dpinst_amd64.exe< или >dpinst_x86.exe< в папке >STM драйвер 1_4_0<;
- для ОС Windows 10 действие не требуется - STM драйвер предустановлен.
2. Установите Java с сайта http://www.java.com.
3. Установите программное обеспечение для конфигуроирования (ПО), запустив установочный файл* >DR-CONFIG_1.1.6_install.exe<.
4. Запустите ПО двойным кликом по соответствующей иконке на рабочем столе Windows.
5. В открывшемся диалоговом окне выберите из раскрывающиегося списка модель радиоретранслятора соответствующего диапазона частот.
6. Сконфигурируйте сетевой адаптер ПК для работы в IP-сети радиоретранслятора: Панель управления -> Сеть и Интернет -> Сетевые подключения. Выберите сетевой адаптер, отвечающий за подключение к IP-сети радиоретранслятора. Кликните по его значку правой клавишей мыши: Свойства -> TCP/IPv4 -> Свойства -> Использовать следующий IP-адрес (задайте IP-адрес вида 10.100.100.***, где *** - уникальный номер ПК в IP-сети) -> Маска подсети (задайте маску подсети 255.255.255.0). Нажмите ОК.
7. Соедините патчкордом Ethenet сетевой адаптер ПК с разъёмом ЛВС радиоретранслятора. Либо подключите ПК к IP-сети, в которой находится радиоретранслятор.
8. Включите радиоретранслятор.
9. В настройках ПО задайте IP-адрес, и укажите имя пользователя и пароль пользователя конфигурируемого радиоретранлятора.
10. Считайте настройки радиоретранслятора, задайте требуемые параметры и запишите настройки в радиоретранслятор.
11. Выключите радиоретранслятора и отключите кабель. Либо отключите ПК от IP-сети.
12. Радиоретранслятор готов к использованию.

* - для запуска необходимо обладать правами администратора ПК.
Если файл не запускается, в Проводнике кликните по файлу правой кнопкой мыши и открывшемся меню выберите Запуск от имени администратора.


Посмотрите другую продукцию и аксессуары Аргут на нашем сайте http://argut.net

****Аргут - там, где нужна связь****