
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!     
   !!     _____                             __     !!
   !!    /  _  \  _______    ____   __ __ _/  |_   !!
  =!!   /  /_\  \ \_  __ \  / ___\ |  |  \\   __\  !!=
===!!  /    |    \ |  | \/ / /_/  >|  |  / |  |    !!===
  =!!  \____|__  / |__|    \___  / |____/  |__|    !!=
   !!          \/         /_____/                  !!
   !!                                              !! 
   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

****Спасибо, что выбрали продукцию компании Аргут!****


Для конфигурирования Радиостанции портативной Аргут А-55VHF с помощью персонального компьютера (ПК) последовательно выполните шаги:

1. Установите драйвер кабеля USB, запустив установочный файл* >Драйвер кабеля USB.exe<.
2. Установите Microsoft Framework 4.0, запустив установочный файл* >MS Framework 4_0.exe< (если не установлена более поздняя версия).
3. Установите программное обеспечение для конфигуроирования (ПО), запустив установочный файл* >ПО Аргут А55VHF.exe<.
4. Запустите ПО двойным кликом по соответствующей иконке на рабочем столе Windows.
5. Убедитесь, что вы используете кабель для программирования, совместимый с моделью вашей радиостанции.
6. Подключите радиостанцию к ПК с помощью кабеля.
7. Включите радиостанцию.
8. Выясните номер СОМ-порта кабеля: Диспертчер устройств -> Порты -> COM?.
9. В настройках ПО задайте СОМ-порт с соответствующим кабелю номером.
10. Считайте настройки радиостанции, задайте требуемые параметры и запишите настройки в радиостанцию.
11. Выключите радиостанцию и отключите кабель.
12. Радиостанция готова к использованию.

* - для запуска необходимо обладать правами администратора ПК.
Если файл не запускается, в Проводнике кликните по файлу правой кнопкой мыши и открывшемся меню выберите Запуск от имени администратора.


Посмотрите другую продукцию и аксессуары Аргут на нашем сайте http://argut.net

****Аргут - там, где нужна связь****